Számítógépek felépítése (D)

Név:____________________________

A 5710 kettes számrendszerben 8 biten ábrázolva : ________________ A - 5710 kettes számrendszerben 2- es komplemens alakban 8 biten : ________________ A 8,12510 kettes számrendszerben fixpontosan (5 bit egészek, 5 bit törtrész) : ________________ A 101000112 hexadecimális (16- os számrendszer) ábrázolással : ________________ Melyik típusú processzorban lehet több adatformátumot használni : ________________

Rajzoljon egy multiplexer (2 bemenetû) áramkört.

Rajzoljon olyan áramkört ami ROM- ként két értéket tárol, a 10112- t és a 10102- t.

Egy kísérleti (elképzelt) számítógép virtuális memóriakezelést alkalmaz, lapozásos technikával. A lapok mérete 100 byte. A virtuális címtartományt 5000 byte- osnak szeretnénk, a rendelkezésre álló központi memória mérete 800 byte. (A memória és a lapok számozását 0- tól kezdjük. A memória byte szervezésû.)

A laptábla elsõ néhány sora a jobb oldalt látható (az elsõ bit a jelenléti bit, a 0 azt jelenti hogy a lap nincs a memóriában, ekkor a többi bit jelentéktelen.)

1001 1011 1000 0000 1010 ... Hány sorból áll a teljes laptábla : ________________ Az 431- as logikai címnek megfelelõ fizikai cím : ________________ Irja le részletesen (5- 10 mondat) mi történik ha a 345- as logikai címre hivatkozunk.

Egy számítógép sematikus rajza a következõ (1 operandusú, akkumulátoros, az ALU szorozni, összeadni tud és eggyel növelni). Milyen sorrendben kell a vezérlõnek a kapukat nyitogatni egy olyan utasítás végrehajtásához, ami az akkumulátor tartalmát megszorozza az operandusban megadott memóriacímrõl vett értékkel :

______________________________ Melyik utasítás típust nem lehet egyszerûen megvalósítani a fenti géppel : ________________

Honnét lehet tudni egy megszakítás esetén a megszakítást kezelõ rutin kezdõcímét ? Mit jelent a "közvetlen memória hozzáférés", mire használják ? Mit jelent a "dirty bit", hol és hogyan használják ? Milyen címértelmezési, és címmegadási módokat ismer (ábrák) ?

Mit növel meg a pipeline feldolgozás, milyen problémák adódhatnak a használatakor és ezeket hogyan lehet orvosolni ?

Mit jelent a "port", milyen portokat ismer ?

Mire lehet felhasználni a "bit szelet (bit slice) processzor"- okat ? Hogy néz ki a "1 címes utasítás" forma ?

Mit jelent a "virtuláis memóriakezelés", mi a lényege ? Mit jelent a "EPROM" rövidítés, (magyarázza el röviden) ? Mit jelent a "SISD" rövidítés, (magyarázza el röviden) ?

Válaszzon ki egy tetszõleges I/O perifériát és írja le az 5 legfontosabb jellemzõ adatát, vagy vele kapcsolatos fogalmat (meghatározásával).